기계작업별 Checklist	물탱크	CL-안전-201

	기계설비 설명	물탱크란 원활한 수도 공급을 위해 물을 저장하는 통으로서, 건물의 규모나 구조에 따라 용량에 차이가 있지만 주로 빌딩이나 아파트 또는 마을상수도, 복합건물 등에 이용된다.
	유해위험요인	- 환기가 어려워 산소결핍으로 질식할 위험이 있다. - 오물에서 발생한 유해가스로 인해 질식 또는 중독의 위험이 있다.
	법적요구사항	<산업보건기준에 관한 규칙 제38조 관련> - 밀폐공간에 근로자를 종사하도록 하는 때에는 상시 작업상황을 감시할 수 있는 감시인을 지정하여 밀폐공간 외부에 배치하여야 한다.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	작업 전 물탱크 안의 산소농도가 18% 이상임을 반드시 확인한 후 내부로 들어가는가?
2	작업 전 물탱크 안에 탄산가스, 황화수소는 없는지 반드시 확인한 후 내부로 들어가는가?
3	작업 중 작업자는 반드시 공기호흡기 또는 송기마스크 등의 착용하는가?
4	작업 시 근로자외의 사람이 작업구역 내에 출입하는 것을 엄격히 금지하고 있는가?
5	밀폐공간 외부에 상시 작업을 감시할 수 있는 감시인을 지정하여 배치하는가?
6	밀폐작업자는 외부의 감시인과 상시 연락이 가능한 장비를 반드시 소지하는가?
7	작업 시 설비의 출입뚜껑 또는 출입문이 임의로 잠기지 않도록 조치하고 있는가?
8	작업 전후 반드시 근로자의 인원을 점검하는가?
9	비상시를 대비하여 송기마스크, 사다리 또는 섬유로프가 준비되어 있는가?
10	작업 공간 외부에는 응급조치를 포함, 안전보건교육을 숙지한 감시인이 배치되어 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해