아파트 소방훈련

2002. 3. 21

1. 목  적

․본 아파트 단지의 소방계획서(관리사무소비치)에 의거한다.

․본 아파트 단지의 화재를 예방, 경계 또는 초기 진압하여 화재로부터 인명과           재산을 적극 보호할 수 있는 사전 준비자세 확립함을 목적으로 한다.

2. 자위 소방대 조직

․본 아파트 단지의 소방계획서에 의거한다.

․차후 입주자대표회의 위원 및 부녀회원의 구성이 확정될 경우 소방대책위원회를        소방계획서에 의거하여 조직하여 활동을 하여야 한다.

3. 기타 사항은 본 아파트 단지의 소방계획서에 준하며 이하는 생략한다.

4. 아파트 소방관련 시스템 구성 약도

화재감지

각종 감지기

(세대,주차장,계단)

각 지구의 수동 발신기

(계단,주차장)

화재 진압 후 복구

소화기 충약

스프링 쿨러 헤드 교체

소화전 호스 건조

화재의 진압

각 세대 비치용 소화기사용(2.5㎏ 축압식)

각 지구에 설치된 옥내․외

소화전 사용

지하실의 스프링 쿨러 헤드 물 분사

화재확인 및 알림

(직원 초기발견자)

관리소의 수신기 주경종

각 지구의 지구경종

비상 방송

유도등

감지기

(세대,계단,지하주차장)

각지구의 옥내외소화전 사용

지하 펌프실의 압력 스위치 동작

관리동의 수신기

각 지구에 설치된 발신기의 수동 스위치

참고

▹연소의 4요소: 가연물,   산소 공급원,   점화원,   연쇄반응

▹화재의 종류:  ①A급 화재(일반화재, 백색)        ②B급 화재(유류화재, 황색)

③C급 화재(전기화재, 청색)        ④D급 화재(금속화재, 색상표시없음)

▹소화의 원리: ①연소의 3요소 분리                 ②연소의 조성을 차단

③활성화에너지 차단                 ④연쇄반응 인자의 전달 차단

5. 훈련 시나리오

① 지구 (106동 1Lne 1F) 에서 화재를 발견하다. (세대내부 및 계단의 감지기를           제외 한  훈련을 하다.)

② 초기 발견자가 가장 가까운 발신기의 수동 스위치를 누르다.

③ 지구의 발신기 내장 경종과 관리소의 수신기 내장 주경종이 울리다.

④ 초기 발견자는 계단에 비치(분실 우려로 세대에 비치됨)된 2.5kg 축압식 소화기         로 초기 진압하다.

⑤ 관리소의 근무자는 화재의 장소 및 크기등을 자세히 파악하다.

⑥ 화재의 정도에 따라 담당자(방화관리자)나 소방서에 신고하다.

⑦ 관리소의 자위소방대 조직을 가동하여

․1인은 비상방송등을 통해 주민들에게 알리다.

․1인은 지하펌프실에 위치하여 소화급수를 책임지다.

․방화관리자는 자위소방대 조직을 이용하여 소화, 대피, 경계, 복구, 의무, 후          송등을 지휘 및 통제한다.

⑧ 소화반의 구성원들은 화재 현장으로 이동하여 옥내 및 옥외 소화전을 사용 화재         를 진압하다. (옥외 소화전 조작 키의 위치는 경비실과 전기실)

⑨ 화재진압 후 모든 사용기구등을 정비하여 보관하다.

․화재발견시 대처법

1. 화재를 알리다 (주위의 세대 및 관리사무소등에 수동발신기 및 음성을 통하여 알리다.)

2. 화재원의 주위에 있는 인화성 물질등을 치우다.

3. 가까운 곳에 비치된 초기 진압 장비를 사용하다. (소화기, 방화사 등)

4. 비상구, 대피소 등으로 사람들을 유도하다. (유도등을 이용)

․화재 신고법

1. 관리소 및 소방서에 알리다.

2. 장소, 화재원의 종류, 화재의 크기 등 자세히 신고하다.

․소화기 사용법

1. 화재원과 적정거리를 유지하다.

2. 안전핀을 제거하다.

3. 호스를 화재원의 방향으로 향하게 하다.

4. 손잡이를 누르다.

․옥내․외 소화전 사용법

1. 호스를 화재원까지 연결하다. (꼬임이 없이 하다. 안전거리를 유지하다)

2. 관창을 연결하다.

3. 2인 1조로 호스의 끝을 화재원 방향으로 하다.(수압주의)

4. 밸브를 열다.

5. 화재원의 주위에 있는 인화성 물질에 확산을 방지하기 위하여 물을 분무하다.

․소화후 기구류 복원

1. 소화기 충액

2. 호스의 건조 및 정리

3. 스프링 쿨러 헤드 교체 (배관의 물제거)

4. 감지기의 복구

5. 발신기의 스위치 수동 복구