〔별표 4〕<개정 2013.12.10>

노외주차장위치안내표지

(예1)                                     (예2)

60cm

60cm

1.5-2.5m

〔비 고〕

∙ 재   료 : 알루미늄 또는 아크릴

∙ 색   채 : 바탕(청색), 문자 및 기호(흰색)

∙설치위치 : 노외주차장으로부터 200m이내로서 주차장 이용자가 쉽게 식별할 수 있는 장소

(이용가능한 벽면에 부착할 수 있음)

∙야간에 주차장 위히의 식별이 용이하도록 문자, 기호 등에는 야광 테이프 처리를 하여야 한다.